**Состав схем сертификации**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер схемы | Элемент схемы сертификации (модуль) |
| Исследование, испытание продукции | Оценка производства (системы качества) | Инспекционный контроль |
| 1с | Испытание образцов продукции | - | - |
| 2с | Испытание образцов продукции | Анализ состояния производства | - |
| 3с | Испытание образцов продукции | - | Испытание образцов продукции |
| 4с | Испытание образцов продукции | Анализ состояния производства | Испытание образцов продукции и анализ состояния производства |
| 5с | Испытания образцов продукции | Оценка системы качества | Контроль системы качества, испытание образцов продукции |
| 6с | Испытание партии | - | - |
| 7с | Испытание единицы продукции | - | - |

**Описание схем сертификации**

Схема сертификации **1с** включает следующие операции:

* подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;
* рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;
* анализ представленной документации;
* отбор и проведение испытаний типового образца (типовых образцов) аккредитованной испытательной лабораторией;
* анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;
* маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации **2с** включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытание образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации **3с** включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Схема сертификации **4с** включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Схема сертификации **5с** включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания типовых образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества.

Схема сертификации **6с** включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания образцов для испытаний, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).

Схема сертификации **7с** включает операции подачи и рассмотрения заявки, испытания единицы продукции, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком обращения на рынке (знаком соответствия).